Основные требования к пожарной безопасности:

- курение разрешается только в специально отведенных местах;

- противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения и т.п.) должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии;

- не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств);

- запрещается загромождать проходы, коридоры, тамбуры, марши лестниц мебелью, шкафами и т. д.;

- электроаппараты и приборы, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПЭУ, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок;

- по окончании работы во всех помещениях все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации;

- запрещается использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- запрещается пользоваться поврежденными розетками,

рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- запрещается пользоваться электроплитками, электрочайниками и др. электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенными в сеть электронагревательные приборы, компьютеры и т. п.

ПОМНИТЕ! При пожаре особую угрозу для жизни и здоровья человека, в первую очередь представляют его опасные факторы: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, падающие части строительных конструкций и т.д.

При обнаружении пожара и признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) необходимо:

- оповестить необходимые службы органов исполнительной власти о случившемся: немедленно сообщить о пожаре по телефону «01» или «112», оповестить работающих, поставить в известность руководителя, сообщить о возгорании на пост охраны, по возможности оповестить сотрудников в соседних помещениях о возникновении пожара и покинуть здание согласно плану эвакуации. В случае объявления о пожаре по радиосвязи, установленной в коридорах здания, срочно покинуть служебное помещение и выходить из здания согласно плану эвакуации по лестнице и коридору к эвакуационному выходу, который находится в отдалении от очага возгорания;

- принять меры по эвакуации людей, тушению пожара первичными средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей: Организуйте окружающих граждан для доставки воды, тушение огня песком, землей, другими подручными средствами. Организуйте эвакуацию граждан из опасных зон (задымления, обвала, возможного взрыва и т.д.). Эвакуация предусматривает процесс самостоятельного движения людей, находящихся под угрозой опасных для жизни факторов пожара, из помещений в безопасную зону через заранее предусмотренные эвакуационные выходы. В первую очередь следует вывести людей с верхних этажей, т.к. дым всегда устремляется вверх, а огонь может перекрыть пути выхода людей;

- отключить горящие приборы. Если горит электропроводка – выверните пробки и отключите щит;

- открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери;

- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни;

- закрыть нос и рот мокрой тканью (платком, шарфом и т.д.). Оказавшись в задымленной зоне или проходя через нее, нагнитесь пониже, а при сильном дыме передвигайтесь ползком. Дым имеет более высокую скорость распространения, чем огонь;

- оказавшись в изолированном помещении верхних этажей, отрезанном от путей эвакуации огнем и дымом, дышите нижними слоями воздуха. Прыгать с балконов и окон можно только с уровня не выше второго этажа и если внизу нет опасных предметов;

- открывая двери, убедитесь, что они не нагрелись. Помните, что всегда есть опасность, что из-за зарытой двери вырвутся клубы дыма и огня. Поэтому открывайте двери медленно, сидя на корточках или стоя у стены рядом с дверью лицом в противоположную сторону, чтобы избежать ожогов;

- опасайтесь оборванных проводов, в том числе оставшихся после ликвидации пожара;

- организовать встречу пожарной команды;

- покинуть здание и находиться в зоне эвакуации. *Возвращаться в здания категорически запрещено!*



**ПАМЯТКА**

**по пожарной безопасности**